# Verbindingsschema

## Verbindingsschema’s GHOR ( C2000)

C2000 verbindingsschema GGB code 10,20 en code >30

(vrije incidentgroep):

Jij koppelt;

- 1e ambu ( C&C)
- Ambulances uit eigen regio ( in hun eigen gespreksgroep; dus de 23120 in de 23120)
- Bijstand ambulances via 1e bijstandsgroep (VK: 1477)
- MMT
- GGB voertuig ( tabblad ambu 2, GGB 591) (vanaf code 30)
- Bijstand Calamiteiten team via (vrije keuze) bijstand ( vanaf code 50)
- (veld) OVDG 2!

In deze groep heeft alleen ‘COMMAND’ spreekrecht. De overige eenheden luisteren uit en communiceren alleen face to face. Vanaf code 30 heeft ook de 2de veld OVDG spreekrecht.

2e Bijstandsgroep (VK: 1478);

Eenheden SCHAKELEN zelf naar;

- (copi) 1e OVDG (1 porto) - RMG (Multi) met andere porto
- TV treatment ( dit is je 2e OVDG)
- C&C ( met 1 porto)
- TV triage
- TV secundaire triage
- ACGZ

Iedereen heeft spreekrecht. Deze groep kan niet overbelast raken.

(vrije keuze) bijstandsgroep:

Eenheden SCHAKELEN zelf naar;

- TV triage ( met 1 porto )
- Alle triage ambulances

De chauffeur van de 1e auto (C&C) kan fungeren als assistent van de TV transport. Om het c2000 verkeer rustiger te houden kan je ervoor kiezen om samen met hem/haar de gewondenspreiding uit te voeren. Om de 2e bijstandsgroep te ontlasten kan je samen met de C&C een aparte groep kiezen om in te communiceren, BV: 4e of 5e bijstandsgroep.

De TV triage vraagt bij de chauffeur C&C de aantal ambulances aan die zij nog nodig hebben en dit laat de C&C dan bij jou weten.

De C&C zal tijdens de gewondenspreiding bij jou het volgende aangeven;

- Gewondenkaartnummer, Welke ambulance gaat vervoeren, Triage klasse / letsel

Op basis van deze gegevens maak jij de keuze naar welk ziekenhuis de ambu gaat vervoeren ( rekening houdend met je MBC).

Basis+verbindingsschema+Ambulancezorg+2017+versie+2.0+05122016.pdf