# Elementenverharding en de onderlaag

Het makkelijkst is het om een elementenverharding zoals een gebakken klinker of een tegel, in een verdicht zandbed te leggen. Afhankelijk van het gebruik is de dikte van het zandbed ongeveer 15 centimeter.
Functies van het zandbed zijn:

*Draagkracht
*Drainage
*Verdichtbaar
*Egaliseerbaar

Echter, is de belasting erg groot, dan volstaat enkel een onderlaag van zand niet. In dat geval kun je beter een onderlaag van gebroken puin aanbrengen, in een dikte van ongeveer 20 centimeter. De zandlaag daarbovenop hoeft dan maar 5-10 centimeter te zijn.
Kies voor het verdichten altijd een trilplaat met voldoende slagkracht.
Voor een terras in een achtertuin is een slagkracht van 15 KN (Kilo Newton) prima, voor een oprit heb je minstens een slagkracht van 35 KN nodig.