# Grondwerk

Nadat het werk is uitgezet (maatvoering, en ook hoogte!) kan het graafwerk beginnen. Bij voorkeur gebruik je een minigraver. Veel hoveniers hebben zelf een dergelijke machine, anderen huren deze voor het moment dat het nodig is.
Een dag huur voor een 1 tons machine kost zo'n 100 euro excl. BTW en transport. Deze machines zijn erg smal, waardoor ze makkelijk door een tuinpoort kunnen.

Bij het uitgraven houdt je rekening met aanwezigheid van kabels en leidingen. Je dient een KLIC-melding te doen, temeer omdat je anders bij schade mogelijk geen dekking hebt door de verzekeraar.
Zie ook: https://www.kadaster.nl/producten/woning/klic-melding

Bij het uitgraven van de cunetten komen de nodige kuub's grond vrij. Houdt er rekening mee dat deze grond zogenaamd 'uitleverd'. Het volume neemt toe door het ontgraven.
Bij zandgrond is dit ruim 10%, bij kleigrond kan dit tot wel 30% oplopen.

Afvoeren per container of autolaadkraan is een goede mogelijkheid. Grond weegt, afhankelijk van de vochtigheid, al snel 1750 Kg per kuub.

Om de kantopsluitingen goed te kunnen plaatsen, is het zeer wenselijk de cunetten iets ruimer uit te graven dan nodig lijkt.

Momenteel is er het probleem van een voorheen voor hoveniers onbekende stof: PFOS.
Deze stof blijkt in veel grond te zitten, waardoor deze niet zonder certificaat vervoerd mag worden.
https://www.ed.nl/eindhoven/zorgwekkende-stofjes-zorgen-voor-rem-op-bouwprojecten-vreest-sector-in-regio-eindhoven-helmond~a80b3641/