## Halfverharding opsluiten

Behalve bij dolomiet (Gravier D'or), zal halfverharding blijven schuiven of rollen. nadelig natuurlijk wanneer je dit als oprit of tuinpad gebruikt. De hovenier zorgt ervoor dat de halfverharding stevig blijft liggen.

Net als bij elementenverharding begint het werk met uitzetten en banden plaatsen. Bedenk dat klik onmogelijk is bij halfverharding. Als een band niet gewenst is, kan je ook kiezen voor Cortenstaal, roestvaststaal of Azobé latjes.

Ideaal is het om een onderlaag aan te brengen van gebroken puin. Hierop kan je een vrij dunne zandlaag aanbrengen om te kunnen egaliseren.

Vervolgens leg je honingraat-platen (bijv. Nidaplast) strak tegen elkaar op het verdichte zandbed.
Tot slot vul je het geheel af met de gewenste halfverharding, zoals split of grind.