## Minerale delen

Grond in Nederland met een goede structuur bestaat voor ongeveer de helft (van het volume) uit minerale delen. De andere helft zijn porien. Ook weer de helft van deze porien is gevuld met water. Zie onderstaand figuur.

Vragen bij diagram: "Samenstelling van de grond"

- Wat gebeurd er als met zware machines over deze grond gereden wordt?

- Wat is het gevolg van veel neerslag?

- Hoe ziet dit diagram eruit als de grond wordt "los" gegraven?

Grondsoorten worden ingedeeld aan de hand van de korrelgrootte.

-Grind 63 – 2 mm
-Zand 2 mm – 0,063 mm
-Silt 0,063 – 0,002 mm
-Klei kleiner dan 0,002 mm
-Veen (vergane) plantenresten

Door zand te zeven kun je verschillen tussen zand "zelf maken". Voegzand bijvoorbeeld is zand met een kleine korrel. Om de verschillende soorten zand te onderscheiden wordt een M50 cijfer gebruikt. Het M50 cijfer geeft de gemiddelde korrelgrootte aan.