# Opstellen en instellen waterpastoestel

## Stap 1 Kies een plek om op te stellen



* Kies een veilige plek.
* Kijk of je de punten die je moet meten goed kunt zien.
* Zorg dat je overige werkzaamheden zo min mogelijk hindert.

## Stap 2 Zet het statief neer



* Zet de poten van het statief in een gelijkzijdige driehoek uit elkaar.
* Zet de poten ongeveer een meter uit elkaar.
* Schuif de poten uit (bovenkant statief bij voorkeur op kinhoogte).
* Druk de poten (indien mogelijk) met je voet in de grond.
* Pas de hoogte van 1 of 2 poten aan zodat bovenkant (ongeveer) waterpas is.

## Stap 3 Bevestig het waterpastoestel op het statief



* Zet het toestel met de schroef aan het statief vast (niet te vast draaien).
* Doe de opbergbox dicht en leg deze onder het statief.

## Stap 4 Zet het waterpastoestel waterpas



* Krijg het belletje in het midden van het doosniveau door de volgende handelingen:
* Zet het oculair boven een stelschroef.
* Draai aan de andere twee stelschroeven (beide naar buiten of beide naar binnen draaien) totdat belletje naar de middenlijn is gegaan.
* Draai dan aan de stelschroef onder het oculair totdat het belletje in het midden zit.

## Stap 5 Stel het oculair in



* Houd een wit papier voor het toestel.
* Kijk door het oculair naar de draden.
* Draai aan het oculair totdat de draden zo scherp mogelijk zijn.

## Stap 6 Richt het toestel



* Kijk door het buisje bovenop het toestel.
* Draai het toestel zodat het driehoekje van het buisje op de baak staat.
* Draai met de roteerschroeven het laatste stukje heel nauwkeurig.

## Stap 7 Stel het toestel scherp



* Kijk door het oculair naar de baak.
* Draai aan de scherpstelschroef totdat de baak scherp is.

## Je kunt nu de baak gaan aflezen.