## Ventilatie woonhuis

Volgens het bouwbesluit moet een huis worden geventileerd.

De minimale eisen die aan de afvoer gesteld worden zijn:
• Verblijfsruimte: 25 m3/h
• Toilet: 25 m3/h
• Badkamer: 50 m3/h
• Keuken: 75 m3/h
• Technische ruimten: 25 m3/h tot 2,5 m2, bij grotere oppervlakken 50 m3/h (dit is een advies)

De meeste verwarmingskosten zijn toe te wijzen aan ‘de schil van de woning’. Hoe beter de woning geïsoleerd wordt, hoe minder gemakkelijk de warmte naar buiten kan verdwijnen. Maar omdat woningen langzamerhand steeds beter worden geïsoleerd neemt het deel ventilatie-opwarmkosten percentagegewijs natuurlijk toe. Daarom worden er meestal warmte terugwinsystemen (WTW) geïnstalleerd.

Warmte terugwinnen uit ventilatie

Een WTW unit is een ventilator waarbij vervuilde lucht afgevoerd wordt en schone lucht aangvoerd wordt waarbij gebruik wordt gemaakt van warmteterugwinning.