# Drainage

Onder met name sportvelden vind je drainage. Als de toplaag te nat is, en vervolgens wordt bespeeld, is er direct flinke schade en is het veld lang niet te gebruiken.

Drainage werkt doordat er op 60 of 70cm diepte drainagebuizen zijn gelegd. Dit is een buis waar water in kan lopen, zonder dat er grond mee spoelt. Rondom de buis wordt de sleuf opgevuld met drainagezand. Het water uit het systeem wordt op bijvoorbeeld een sloot afgevoerd.

De afstand tussen de buizen is afhankelijk van de mate van wateroverlast. Bij geringe overlast is dit 7 meter, bij veel overlast 4 meter.

Een drainagesysteem vraagt onderhoud. Om het systeem goed werkend te houden worden de buizen doorgespoten met water onder druk via een speciale spuitkop. Specialistische bedrijven voeren dit werk uit.