# Moderne ventilatie en verwarming

Nu en in de toekomst:

Naast het verwarmen van een huis, moet er natuurlijk ook ventilatie zijn. Er moet verse lucht binnenkomen, en “oude” lucht moet afgevoerd worden.

Een nadeel van ventilatie is dat de verwarmde lucht óók mee afgevoerd wordt naar buiten. Tegelijk wordt koude lucht ingeblazen of aangezogen. Dit is prima voor de ventilatie, maar slecht voor de verwarming van het huis.

Een groot deel van de energie die we gebruikt hebben om het warm te krijgen, laten we zomaar ontsnappen naar buiten. Dat kost veel energie en geld.

Nieuwe huizen moeten bijna energie neutraal zijn. Om weinig energie te verbruiken voor het verwarmen van het huis, wordt gebruik gemaakt van een WTW-systeem.

WTW-systeem betekent "Warmte Terug Win" systeem.

Het idee hierachter is dat de warme lucht die we af gaan voeren naar buiten, de lucht verwarmt die ingeblazen of aangezogen wordt.

Hoe het werkt

De warme lucht uit het huis wordt door een warmtewisselaar geleid. Door die warmtewisselaar stroomt óók de koude lucht van buiten.

De beide luchtstromen zijn van elkaar gescheiden door een heel raster van aluminium plaatjes.

De warme lucht - die van binnen kwam - verwarmt de aluminium plaatjes terwijl het door de warmtewisselaar naar buiten stroomt.

De koude lucht – die van buiten kwam – wordt verwarmd terwijl het langs de verwarmde aluminium plaatjes naar bínnen stroomt.

De afbeelding hieronder laat zien dat door dit systeem de koude lucht van buiten (-12 graden), opgewarmd wordt tot ruim 16 graden alvorens deze lucht wordt ingeblazen in het huis.

Deze verwarmde lucht hoeft nu nog maar een klein beetje verder verwarmd te worden van de ruim 16 graden, naar bijvoorbeeld 20 graden.

Er hoeft nu maar voor vier graden temperatuur toename energie toegevoegd te worden, namelijk van 16 graden naar 20 graden.

Zónder dit systeem zou er voor 28 graden temperatuur toename energie toegevoegd moeten worden, namelijk van -12 graden naar 20 graden.