## Arduino, sensoren en actuatoren voeden

5 Volt of hoger? MilliAmpère of Ampère?

De Arduino werkt op een spanning van 5 Volt óf 3,3 Volt en heeft op zijn hoogst enkele tientallen mA nodig. Je voedt hem via de DC socket (met de ronde stekker) met een spanning die ligt tussen 7 en +/- 15 Volt, of je voedt hem rechtstreeks aan de 5V of 3,3V poort op de pinheader.

Je kunt hem ook voeden via de USB poort, dan biedt je daarop 5 Volt aan uit een powerbank, adaptor of uit de USB poort van je computer. Denk er dan wel aan dat de USB bus in de computer gespecificeerd is voor zo'n 500 mA max. Voeden vanuit de computer is vooral handig bij het programmeren en debuggen.

Je hele project voeden

Hiervoor maak je gebruik van een (oplaadbare) batterij of van een netvoeding/-adapter. Om er zeker van te zijn dat je de juiste spanning- en stroom aanbiedt aan de Arduino én sensoren/actuatoren kun je tussen voeding en project een schakeling opnemen die een ruim ingangsspanningbereik omzet naar 5 Volt. De schakeling is hier afgebeeld. Er zijn een hoop aansluitpunten voor je project, 5 Volt en GND. De uitgang is beveiligd tegen kortsluiting met een zekering. Mocht deze doorbranden dan geeft een rood lampje onder de zekering dat aan.

Aansluiten van de omvormer

Links zit het aansluitpunt voor de toevoer. Hier biedt je een gelijkspanning aan (dc) van minimaal +7 Volt. Er zit een snoer met dc plugje aan en deze is ook doorgelust zodat je vanaf dat punt ook meteen de hogere voedingsspanning kan aanbieden aan de Arduino en/of sensoren en actuatoren.