## De arm en kracht

De arm is de afstand van het draaipunt tot het punt waar de kracht wordt geleverd.

Eerder dit hoofdstuk hebben we gezien dat er een kracht nodig is om iets in beweging te brengen. Om een draaibeweging (moment) te creëeren hebben we een kracht nodig die op een arm werkt. In figuur 2 is te zien dat de kracht ervoor zorgt dat de moersleutel gaat draaien.

De arm is de kortste afstand tussen de werklijn van de kracht en het draaipunt.

Voor het berekenen van een arm heb je een geodriehoek nodig. Met behulp van figuur 3 en een geodriehoek kan je de arm bepalen in 4 stappen:

1. Teken de werklijn van de kracht (De stippellijn: Je verlengt de lijn)
2. Leg de loodrechte lijn van je geodriehoek op de werklijn
3. Zorg dat de rand van je geo over het draapunt heen gaat en teken een lijn van de pijl naar de arm
4. Nu kan je de arm opmeten

Let op: De arm is afhankelijk van de richting van de kracht. Het is dus niet in alle gevallen zo dat de arm altijd de trapper is als je kijkt naar een fiets.