# Intensiteit van straling

Theorie over intensiteit van de straling.

Aantal röntgenstralen

- Buisstroom is de hoeveelheid stroom in mA die door de gloeidraad van de kathode loopt.
- Verhogen van de buisstroom - meer electronen uitgezonden die op anode botsen - meer röntgenstralen.
- Golflengte blijft gelijk, er ontstaan alleen meer stralen.

Golflengte van röntgenstralen

- verhogen kilovoltage - stralen met kortere golflengte - groter doordringend vermogen - harde stralen
- verlagen kilovoltage - stralen met langere golflengte - minder doordringend evrmogen - zachtere straling
- Buisspanning röntgenapparaat 65kV of 65.000V (is hetzelfde)

Filter van het röntgenapparaat

- filter wordt voor het diafragma geplaatst
- haalt nutteloze stralen uit de bundel
- stralen met gering doordringend vermogen wordt door filter geabsorbeerd