## Racon boei

RACON boei

RACON staat voor RAdar BeaCON.
Een racon is een zend-ontvangstinstallatie die pas gaat zenden als hij getroffen wordt door radarstralen.
Op het scherm wordt dan een code zichtbaar in de vorm van punten en strepen.
Soms ook alleen een streep.
De boei ligt aan het begin van de streep, dus bij het centrum van het scherm.

Dit zijn Morse codes.
De code wordt vaak in de kaart bij het symbool vermeld.
Wanneer dit niet het geval is en er alleen Racon staat is het een streep (letter T) die je op het scherm te zien krijgt.

Het symbool in de kaart is een magentakleurig cirkeltje om de boei heen.
Naast het cirkeltje staat de morseletter vermeld.

Er bestaan geen speciale RaCon boeien.
Elke boei met een bijzondere betekenis kan een racon hebben.
Ze kunnen dus alle vormen en kleuren hebben.

Het is zaak te weten op welke golflengte de radar staat ingesteld.
De meeste racons werken op 3 cm golflengte, sommige ook op 10 cm.
Racons werken in elk geval op 3 cm golflengte.
Werken ze op beide of alleen op 3 of alleen op 10 cm dan staat dat erbij (zie voorbeeld hierboven).
Het signaal wordt vrij gemakkelijk onderdrukt door de sea- en rainclutter van de radar.

Het kan dus zijn dat je in de kaart een raconboei ziet maar op je radarscherm niets ziet!
Dan moet je dus even nagaan op welke golflengte de radar staat en checken of de clutter niet te ver open staat.

# Display of a Racon on a Radar. Sea Waves, Youtube.