## Scheidingston

De scheidingston (Preferred Channel buoy)

Een scheidingston ligt op de plek waar twee vaarwegen zich splitsen.
Ze zijn vaak bolvormig en hebben de kleuren rood en groen.
Helaas is er geen eenduidige regel voor de kleurstelling.
Er kunnen drie banden te zien zijn:
Hoofdvaarwater SB boeien Hoofdvaarwater BB boeien.
Maar er zijn er ook met maar twee kleuren:
Over het algemeen kun je zeggen: de kleur die je het meeste ziet, danwel de kleur aan de bovenkant van de boei is de aanduiding van het hoofdvaarwater.
Dus vaar je van zee naar binnen en zie je een G-R-G gekleurde boei (zoals in de foto boven) dan is de GROENE boei van het vaarwater waar je nu in vaart het hoofdvaarwater.

Het topteken is een bol dat voor de helft groen en voor de helft rood is.
Hij kan echter ook het topteken van de heersende kleur hebben; dus een groene kegel van de groene boeienljn of het rode vierkantje van de rode.
De naam van de ton is afkorting van het hoofdvaarwater - een nummer- en de naam van het nevenvaarwater.
Voorbeeld:
Je vaart op de Nieuwe Waterweg, Maasmond, Hoek van Holland.
Bij de Middenpier kan je BB uit naar de Maas en SB uit naar het Beerkanaal (Europoort)
Op het bordje (en in de kaart) kan dan staan M2BK. (Slechts voorbeeld).
Kaartsymbool (let op! hier IALA B)

Het licht knippert 2x +nog 1x.
Dus: FLITS, FLITS, PAUZE, FLITSPAUZEPAUZEPAUZE