## LANBY boei

Vroeger lagen er op belangrijke navigatiepunten vuurschepen.
Zij waren bemand, en de bouw, de uitrusting en het onderhoud ervan was duur.
Na verloop van tijd zijn ze vervangen door LANBY boeien, wat staat voor Large Automatic Navigation BuoY.
Ze zijn bijna altijd rood van kleur.
Hebben altijd een naam omdat je je vaak bij zo'n boei moet melden.
Om die reden zijn ze ook vaak uitgerust met VHF apparatuur.
Ook kunnen er NAVTEX berichten vanaf gezonden worden.
Hebben bijna altijd een Racon.
Het licht is wit en kan allerlei karakters hebben maar zal onderscheidend zijn van omliggende navigatielichten.
Ook zijn ze vaak voorzien van mistsignalen zoals een hoorn, fluit, gong of bel.

Een LANBY zal heel vaak uitgerust zijn met AIS wat staat voor Automatic Identification System.
Dan wordt de naam, zijn positie en andere belangrijke informatie weergegeven op het scherm van de AIS, Radar en ECDIS.
Wanneer de LANBY hiervan voorzien is wordt dat ook weergegeven in de kaart.