## Veel voorkomende karakters

De meest voorkomende karakters zijn:
F Fixed
Gaat niet ui t. (Vaak op pieren en op de kop van kades)
Fl Flash
Knipperend.
Occ Occulting
Meer aan dan uit. Schijnt en wordt af en toe donker.
Het licht flist dus eigenlijk donker.

Q Quick
Knippert ongeveer een halve seconde en snel achter elkaar.
VQ Very Quick. Knippert ongeveer een halve seconde, zeer kort na elkaar.
Deze staan vooral op kardinale boeien.
Iso Isophase.
Net zo lang aan als uit.
Wat minder voorkomend is de:
Gp Group.
Een combinatie van een paar flitsen, even donker en dan weer een paar flitsen, meer of juist minder dan de vorige.
Bijvoorbeeld GpFl (3 + 5) 20s.
Dus 3 flitsen, even donker en dan nog 5 flitsen. Daarna komen de 3 flitsen weer.
Deze zien we nog wel eens bij geleidelichten.

Bijzondere karakters zijn:

Alt Alternating.
Wisselend (van kleur). De kleuren zijn er dan bij vermeld.
Mo(X) Morse code.
Een licht dat een Morsecode laat zien. De letter die het laat zien staat er tussen haakjes bij.
FFl Fixed Flash.
Een licht dat constant aan is en af en op gezette tijden extra oplicht.
Veel gebruikt bij geleidelichten.

UQ Ultra Quick.
Zeer kort op elkaar volgende korte flitsen. Veel gebruikt Bijzondere karakters zijn:
op bijzondere boeien als een tailbuoy van surveyapparatuur of ankerboeitjes rondom een werkschip en op kleinere meetboeien.

# 9 light phase 2 Sailing School Nauticalive Youtube

#
Overzichtje