## Werkwijze

Bereiden controlemonster:

- Pak een maatkolf van 50 ml met dop, maak deze schoon met demiwater. Spoel ze vervolgens drie keer om met enkele milliliters 96% ethanol.
- Zet in de maatkolf een kleine hoeveelheid ethanol, om en nabij 10 ml.
- Pipeteer met een P5000 5 ml heptaan in de maatkolf.
  - Vul deze gelijk aan tot de streep met 96% ethanol.
  - laat bij het aanvullen van de maatkolven ook wat ethanol over de binnenkant van de hals lopen zodat eventueel achtergebleven heptaan mee gespoeld wordt.

Standaarden:

- Pak 9 maatkolven van 25 ml met doppen, maak deze schoon met demiwater. Spoel ze vervolgens drie keer om met enkele milliliters 96% ethanol.
- Zet in alle maatkolven een kleine hoeveelheid ethanol, om en nabij 5 ml.
- Pipetteer met een P5000 0,50 ml heptaan in één van de maatkolven.
  - Vul deze gelijk aan tot de streep met 96% ethanol.
  - laat bij het aanvullen van de maatkolven ook wat ethanol over de binnenkant van de hals lopen zodat eventueel achtergebleven heptaan mee gespoeld wordt.
- Voer de vorige stap ook uit met de hoeveelheden van 1,00; 1,50; 2,00 en 2,50 ml heptaan.

Monster en Controlemonster:

- Pipetteer met een P5000 in de overige 4 voorgespoelde maatkolven 5 ml monster/controlemonster. 2 maatkolven met monster, 2 maatkolven met controlemonster.
  - Bij het in duplo pipetteren van het controlemonster en monster moet het bekerglaasje tussendoor leeg gegooid worden en opnieuw gevuld worden.
  - Vul net als bij de standaarden, de maatkolf gelijk aan met 96% ethanol.
  - Laat ook wat ethanol over de binnenkant van de hals lopen zodat eventueel achtergebleven monster/controlemonster mee gespoeld wordt.

Alle oplossingen:

- Homogeniseer alle maatkolven.
- Pak 9 vials en vul deze met de oplossingen.
  - Sluit de vials direct af met een vastgeknepen dop om verdamping te voorkomen.

Meting:

Werk volgens het stappenplan van de GC in de bijlage.

Volgorde in de autosampler: Eerst de standaarden, dan het controlemonster en vervolgens het monster.

Injecteer de oplossingen in de GC. Noteer de oppervlaktes van de pieken.

Meet eerst de ijklijn en controlemonster, vervolgens wordt het monster gemeten.

Bewaar de chromatogrammen voor het verslag.

Stappenplan GC