## Aanpak

### Stap 1: Aanmaken en maatvoeren van werktekeningen in Revit

Je gaat werktekeningen maken in Revit. Om de installatie te kunnen bouwen heb je de volgende tekeningen nodig:

Elektrotechnische installatie

- Aanzicht (section) achterwand
- Aanzicht (section) linkerwand
- Aanzicht (section) rechterwand
- Aanzicht (section) zij-schotten box
  - Indien gebruikt
- Plattegrond (floor plan) van de box
- Plattegrond (floor plan) van het plafond
- Installatietekening groepenkast
  - Indien aanwezig
- Plattegrond gang van de gang
- Plattegrond van het plafond gang
- Aanzichten (section) van de gang

Werktuigkundige installatie

- Aanzicht (section) achterwand
- Aanzicht (section) linkerwand
- Aanzicht (section) rechterwand
- Aanzicht (section) zij-schotten box
  - Indien gebruikt
- Plattegrond (floor plan) van de box
  - Met grote componenten
    keuken, ketel, douchbak etc. zichtbaar
- Plattegrond (floor plan) van de box
  - Zonder grote componenten
    keuken, ketel, douchbak etc. verborgen
- Plattegrond (floor plan) van het plafond

Op de aanzichten geef je met maatlijnen de hoogte en de horizontale afstand van alle componenten aan zodat je ze makkelijk kan aftekenen op de wand. Op de plattegronden geef je de lengte- en breedtemaat aan van alle componenten zodat de componenten makkelijk aftekend kunnen worden op het plafond en de vloer.

### Stap 2: Maken van materiaallijsten

Als het ontwerp gereed is ga je alle componenten tellen. Grote componenten zoals een douchebak spreken voor zich, maar denk vooral ook aan alle koppelingen. Een WCD moet je ook uitsplitsen in een inbouwdoos, WCD, en raam. Deze materialen zet je in een Excel lijst. Je maakt twee lijsten, een W-materiaallijst en een E-materiaallijst. Beugels en schroeven hoeven niet vermeld te worden op de materiaallijst, dit is grijpvoorraad. Voor leidingwerk moet je het aantal meter uittellen dat je nodig hebt. Dit moet je uitsplitsen per type buis en diameter. Het aantal geeft bij een leiding het aantal meter weer. Daarnaast inventariseer je wat er op voorraad is en wat niet en geeft dit aan in de lijst. Alles wat niet op voorraad is moet besteld worden door de docenten. Het is jou verantwoordelijkheid dat de docenten de spullen bestellen die je nodig hebt.

### Stap 3: Uitprinten van de materiaallijsten en werktekeningen

Alle werktekeningen print je uit als PDF bestand op A3-formaat in zwart-wit. Het PDF bewaar je zelf, en lever je in bij de docent. Print daarna alle werktekeningen (de PDF bestanden) en de materiaallijst (Excel bestand) 1 keer uit op papier (A3) voor de groep die de installatie gaat bouwen.

### Stap 4: Overdracht naar de uitvoerende partij

Nu alles gereed is plan je vroegtijdig een vergadering in met de uitvoerende groep en een docent. Je stelt een agenda op en wijst een notulist aan. Tijdens dit overleg is een groepslid van de voorzitter. In de vergadering bespreek je alle tekeningen en leg je uit wat er moet gebeuren. Je stelt de uitvoerende groep in de gelegenheid om vragen te stellen zodat alles duidelijk is voor deze groep en de uitvoering kan beginnen.