## Aanpak

### Stap 1: Opleveren van de installatie aan de ontwerpgroep

Als alle montagewerkzaamheden gereed zijn lever je de installatie op aan de groep die het ontwerp gemaakt heeft.

### Stap 2: Controleren van de installatie

Als de bouw van jullie ontwerp gereed is ga je installatie controleren. Controleer of de installatie volgens tekening is gebouwd. Controleer ook op netheid en veiligheid. Na deze oplevering wordt het jullie installatie en wordt je hierop beoordeeld, wees dus kritisch op het werk van de andere groep.

### Stap 3: Opstellen afwerkpuntenlijst

Punten die nog aangepast moeten worden, worden verzameld in een afwerkpuntenlijst. Het formaat hiervan wordt beschikbaar gesteld door de docenten. Alle deze punten moeten door de andere groep nog aangepast worden.

### Stap 4: Bespreken afwerkpunten

Bespreek de afwerkpuntenlijst met de andere groep, zorg dat duidelijk is wat er aangepast moet worden om tot een acceptabele installatie te komen.

### Stap 5: Aanpassen afwerkpunten

Als je de lijst met afwerkpunten hebt teruggekregen ga je deze aanpassen. Zorg dat je dit netjes doet en raffel het niet af. Als de andere groep jou werk niet accepteerd heb je een probleem.

### Stap 6: Afwerkpunten aftekenen en lijst inleveren.

Nadat de andere groep de afwerkpunten heeft aangepast controleer je of dit ook zo is. Als het naar tevredenheid is gebeurd teken je het afwerkpunt af. Op het moment dat alle afwerkpunten aangepast zijn ga je akkoord met de oplevering van de installatie. De afgetekende en door beide partijen ondertekende lijst scan je in en lever in.