## Aanpak

### Stap 1: Openen van het Revit model uit de cloud

Het Revit model staat in de cloud. Je werkt met de hele klas in 1 model, dus het is belangrijk dat je altijd in je eigen ruimte aan het tekenen bent. Daarnaast is het ook belangrijk dat je de 'Workset' op jou naam insteld voordat je begint met tekenen. Dit zorgt ervoor dat dat alles wat je ontwerpt niet door een ander aangepast kan worden. Het zorgt er ook voor dat je een bericht krijgt als iemand op jou installatie wilt aansluiten. De docent legt uit hoe dit werkt.

### Stap 2: Plaatsen van componenten, definitief ontwerp (DO)

Bij het definitief ontwerp wordt de installatie in Revit in 3D gemodelleerd. Je gaat op basis van het schetsontwerp alle componenten in het 3D model plaatsen. Houd goed rekening met de hoogtes en zorg dat dit voldoet aan alle normen zoals de NEN1010 en het bouwbesluit. De leidingen worden pas in de volgende stap getekend, zorg eerst dat alles op zijn plaats zit. De BIM-coördinator heeft in deze fase als taak om een groepenverdeling te maken voor de elektrische installatie.

### Stap 3: Modelleren van het leidingwerk, uitvoerings ontwerp (UO)

De volgende stap is dat alle leidingen (zowel W als E) gemodelleerd worden. Teken eerst de hoofdleidingen en sluit vervolgens alle aftakkingen op de hoofdleiding aan. Als laatste ga je de leidingloop in detail uitwerken. Denk hierbij aan sprongetjes en kattenruggetjes dit ervoor zorgen dat de leidingen elkaar niet snijden. De BIM-coördinator heeft in deze fase als taak om de doorvoeren naar de andere ruimtes te bespreken. Ook zorgt hij ervoor dat componten uit verschillende ruimtes op elkaar zijn uitgelijnt zodat er zo weinig mogelijk bochten nodig zijn.

### Stap 4: Controleren van het model

Op het moment dat alle apparatuur en het leidingwerk gemodelleerd zijn ga je het hele ontwerp controleren. Je gaat alle leidingen dimensioneren, de diameters controleren en berekenen. Voor de elektrische installatie zet je de groepsnummers in het model en maak je een meterkasttekening. Je gaat controleren of alle koppelingen daadwerkelijk bestaan en plaatst eventueel nog de benodigde appendages. Ook controleer je de hele installatie nog op clashes, dit zijn leidingen die door elkaar lopen bijvoorbeeld.

### Stap 5: Presenteren uitvoeringsontwerp aan de opdrachtgever en uitvoerende partij

Op het moment dat het uitvoeringsontwerp gereed is maak je een presentatie voor zowel de opdrachtgever als het groepje dat de installatie gaat bouwen. Hierin presenteer je het DO en UO van de installatie die jullie ontworpen hebben. Het doel van de presentatie is dat je gaat uitleggen hoe de installatie gebouwd moet worden. Alles moet zodaning uitgewerkt zijn dat op basis van 3D model de installatie gebouwd kan worden.

### TIP

Ook als het 3D ontwerp nog niet helemaal klaar is, kan er al wel begonnen worden met het maken van werktekeningen in de volgende opdracht. Als er namelijk iets veranderd in het 3D model wordt dit automatisch aangepast op de werktekeningen. Als groepslid kun je dus altijd wat doen!