## Werkwijze

Apparatuur:

De pomp gaat als volgt aan: Controleer of de stekker in de stekkerdoos zit. Zet doormiddel van het plusknopje de snelheid op ongeveer 90. De pomp gaat lopen door een richting te kiezen en op de groene S knop te drukken (het lampje moet branden). Als je de pomp wilt pauzeren kun je op de groene S knop drukken.

Voordat er gemeten kan worden moeten er een aantal dingen gecontroleerd worden:

Zijn de electroden gevuld, zo niet vul ze met KCl 3M. Zit er genoeg HCl 0,1M in het vat? Is het afvalvaat leeg zo niet moet die geleegd worden, Let hier tijdens de analyses ook op. Zijn er lekkages? Als er iets verkeerd gaat tijdens de analyse kan er op de emergency stop gedrukt worden.

Om de titrolyzer te laten meten werkt het zo: Zorg dat je op het main menu bent. Als je op het main menu bent wil je een run doen (F1). Als programma is de analyse geprogrammeerd onder analyse (F2). Nu moet je het aantal metingen invoeren, er staat al een 1 op het apparaat, maar als je dan op enter drukt werkt het niet, dus moet je handmatig 1 invoeren. De analyse wordt gestart (er hoeft geen meting zonder soda worden gedaan).

Om het resultaat terug te vinden moet je het als volg doen: Je klikt op utility (F4), Daarna ga je naar result (F2), daarna wil je het resultaat van de analyse dus (F1). Nu zie je het resultaat van je vorige meting, deze was ook na de titratie even in beeld. Deze is uitgedrukt in g/l.

Monster:

Vul de reactor tot aan de streep met demi-water en laat het water ook door de slangetjes pompen. Weeg 1,0000 g soda af en doe het in de reactor, homogeniseer het door met de pomp het rond te laten pompen, de analyse kan gestart worden als al het soda opgelost is en gehomogeniseerd is door de pomp.

Na dit gemeten te hebben moet de reactor weer aangevuld worden tot aan de streep en wordt 0,5000 g ingewogen en toegevoegd. Let op! je haalt de overige vloeistof niet weg.

De laatste stap word nog twee keer herhaald.

Controlemonster:

Spoel de reactor om met demiwater en vul hem met 1 liter van het controlemonster. Laat het controlemonster ook even doorpompen met de pomp.

let op!

zorg er voor dat aan het eind van het practicum water in het vaatje staat zodat de elektroden niet droog staan.