## Werkwijze

Trekstaven moeten met de geknipte kant naar boven in de trekbank worden gezet. Aan een van de twee uiteindes is een gesneden rand te zien, deze moet naar boven.

Begin allereerst met het aanzetten van de computer en de trekbank.

Open vervolgens het programma ‘’treksterkte’’, wacht tot er een piep klinkt en op het scherm van de trekbank staat dat hij wordt aangestuurd door de computer.

Stappenplan

1. Klik op ‘’open’’ om vervolgens het mapje ‘Compound A’ te kiezen.
2. Klem een trekstaaf vast aan de bovenkant.
3. Klem de onderkant door de knop ‘fast up’ en ‘fast’ down te gebruiken op de computer. Let op: als de trekstaaf vast geklemd wordt, zorg ervoor dat de trekbank stil staat!
4. Klik op ‘zero’ om op nul te beginnen met meten.
5. Controleer of de snelheid is ingesteld op 50 mm/min.
6. Klik op ‘run’ en ga op minstens één meter afstand van de trekbank staan.
7. Zodra de trekstaaf kapot is kan deze uit de klemmen worden gehaald en in de prullenbak worden weggegooid.
8. Herhaal stap 2 t/m 7 nog 9x. Zodat er 10 metingen gedaan zijn.
9. Noteer de data in het excelsheet op de drive.
10. Klik vervolgens op ‘save’ om de gegevens op te slaan.

Nadat de metingen klaar zijn kan het programma worden afgesloten en de computer en de trekbank worden uitgezet.