## Werkwijze

Titerstellen:

- weeg ca. 500 mg aluin nauwkeurig af.
- breng over in een erlenmeyer van 300 ml en verdun tot ca 100 ml.
- voeg 7 druppels PAN toe.
- voeg 20 druppels kopercomlexon toe.
- voeg 10 ml bufferoplossing toe (pH 3)
- als de buffer neerslag bevat, deze door een filter halen
- verhit het tot koken en titreer bij kooktemperatuur met de EDTA-oplosing tot de kleur niet meer omslaat vaan geel naar rood. De eindkleur is citroengeel. De gele kleur moet ongeveer 1 minuut blijven.
- voer de proef in triplo uit.

controlemonster ijzer:

- weeg 250 mg Mohr's zout af
- breng over in een maatkolf van 50 ml
- doe de elektrode in de vloeistof
- meet bij 700 nm
- titreet met 0,05M EDTA tot de extinctie stabiel blijft. schrijf elke 0,5 ml je extinctie op

Monster:

- weeg 2 gram monster af in een bekerglas
- breng over in een maatkolf van 100 ml
- vul aan met demi water
- pipeteer 10 ml in een bekerglas van 150 ml
- voeg 20 ml buffer pH 3 toe
- verdun met wat er tot ca 75 ml
- laat de oplossing een uur staan
- meet de oplossing bij 700 nm, elke keer 0,5 ml erbij tot 10 ml
- voer uit in duplo!
- zet in een grafiek uit, er moet een EP komen