## Werkwijze

Let op: Al het water dat gebruikt wordt is milliQ water!

Calcium

Standaard

1. Weeg 288,45 mg calciumchloride af en breng dit over in een maatkolf van 100 ml.

2. Pipetteer 10 ml vanuit de eerste kolf in een maatkolf van 100 ml, let op dit is de standaard waarmee wordt gewerkt!

Controlemonster

3. Pipetteer 1 ml van het controle monster in 6 maatkolven van 100 ml

4. Pipetteer achtereenvolgens 0, 1, 2, 3, 4 en 5 ml van standaard calcium in de zes maatkolven.

Monster

5. Pipetteer 1 ml monster in 6 maatkolven van 100 ml.

6. Pipetteer achtereenvolgens 0, 1, 2, 3, 4 en 5 ml van standaard calcium in de zes maatkolven.

Kalium

Standaard

1. Weeg 190,67 mg kaliumchloride af en breng dit over in een maatkolf van 100 ml.

2. Pipetteer 1 ml vanuit de eerste kolf in een maatkolf van 100 ml, let op dit is de standaard waarmee wordt gewerkt.

Controlemonster

3. Pipetteer 2 ml van het controle monster in 5 maatkolven van 10 ml

4. Pipetteer achtereenvolgens 0, 1, 2, 3 en 4 ml van standaard kalium in de vijf maatkolven.

Monster

5. Pipetteer 2 ml monster in 5 maatkolven van 10 ml.

6. Pipetteer achtereenvolgens 0, 1, 2, 3 en 4 ml van standaard kalium in de vijf maatkolven.

!Noteer bij elke meting ook de SD van de 3 extincties die de AAS zelf heeft berekend!

Metingen

1. Voordat de AAS aanstaat, zorg ervoor dat de afzuiging aan staat (draai de knop naast de groene knop) en de gastoevoer open staan (gele draaiventiel naar links draaien).

Let op: kijk van tevoren of de manometer van gas en perslucht aangeeft dat er druk is.

2. Zet de pc bij de AAS aan.

3. Zet de AAS aan voordat je de pc aan zet.

4. Dubbelklik op het programma en zoek de methode voor Calcium geiserwater of Kalium geiserwater op. (File links bovenin → open → method)

5. Open ‘’results’’, ‘’vlam’’ en ‘’manual’’.

6. Zet de vlam aan.

7. Controleer de aanzuigsnelheid door het slangetje in een buisje met millQ te houden. Deze zou meer dan 3 ml/min moeten zijn.

8. Om blanco te stellen klik je op analyse blank, dan krijg je een melding waarbij je de hoogste standaard moet meten en daarna een melding voor de blanco (milliQ).

9. Voer de metingen één keer uit, het apparaat meet al in duplo. De monsters meet je door op ‘’analyse sample’’ te klikken. (Let op! voor de blanco gebruik je alleen MilliQ water!)