## Inleiding

Doel van de proef

De dichtheid van natuurazijn, schoonmaakazijn , Milli Q water, demi water en Ethanol 96% bepalen m.b.v. de DE 40 vloeistofdichtheidsmeter. Accepteerbare afwijking is +/- 0,0010 g/cm3

Principe

De dichtheid meting van de DE40 is gebaseerd op de oscillatie van de u vormige buis die ontstaat door elektromagnetisme. Aan meet cel zit een magneet die oscilleert door een transformator en de oscillatie word vervolgens gemeten door een sensor.

De tijd die het kost voor een complete trilling om te vormen is de oscillatie. Het aantal oscillaties die in een seconde passen is frequentie. De glazen cel vibreert op zijn natuurlijke frequentie de vloeistof in de cel veranderd de frequentie van de cel. De frequentie is dus een mate voor dichtheid, de dichtheid en frequentie zijn omgekeerd evenredig aan elkaar dus hoe hoger de dichtheid van een stof hoe lager de frequentie word.