## Werkwijze

Werkwijze

Als een meting fout gaat druk dan op de reset knop, daarna de methode knop selecteer de methode etanol en druk op de enter knop. De negen knop doet het niet Voer alle metingen in triplo uit en lever de ruwe data aan

1. Start het apparaat door de schakelaar aan de achter kant op aan te zetten ( links onder).
2. Plaats de uitvoer slang in een afval bak (bekerglas) ( afbeelding 1 ).
3. Zuig in een schone spuit meer dan 8 ml ethanol 96% op.
4. Sluit de spuit aan op de invoer zie afbeelding 1.
5. Spuit de ethanol nu in drie stappen van 2ml in de cel met ongeveer 10 sec tussen elke stap.
6. koppel de spuit nu los uit de intake.
7. Sluit nu de purge slang op de invoer aan.
8. Hou nu de purge knop ingedrukt todat de tekst purge check in beeld komt en wacht tot hij klaar is met de pruge
9. Zuig ongeveer 6 ml monster op in een schone spuit.
10. Sluit de spuit aan op de invoer.
11. Injecteer nu 2 ml monster of totdat er monster uit de afval buis komt.
12. doe stap 11 nog 2 keer
13. Wacht tot de tempratuur van de cel 20 °C is en druk op de groene measure knop.
14. Herhaal stap 3 t/m 13 voor alle monsters