## MRI fysica - overzicht

Ook al zijn de fysische principes die ten grondslag liggen aan MRI geavanceerd (in 2003 is de Nobelprijs voor de fysiologie/geneeskunde toegekend aan MRI pioniers), je vindt het misschien toch leuk om er iets van te weten. Hierbij in een notendop hoe een MRI beeld wordt verkregen.

De basis van MRI is het meten van waterstofprotonen. De kern van een waterstofatoom heeft 1 proton en is positief geladen. Deze kern heeft een eigenschap die 'spin' wordt genoemd en die je je kunt voorstellen als een rotatie om de eigen as. Rotatie van een geladen deeltje heeft een corresponderend magnetisch veldje dat hier loodrecht opstaat. (Misschien kun je je de rechterhand-regel nog herinneren?)

In het menselijk lichaam hebben de waterstofprotonen een spin in willekeurige richting. Door de spin ontstaat een magnetisch veldje dat loodrecht op de spin staat en waarvan de richting bepaald wordt door de richting van de spin.

Nu komt de eerste MRItruc: Door een sterke magneet verandert de richting van de spin van alle protonen en is de richting van het magnetische veldje van alle protonen gelijkgesteld: in de richting van het magnetische veld.

De protonen zijn nu voorbereid op:

MRItruc 2: Er wordt door het apparaat een korte radiofrequentiepuls gegeven. Hierdoor nemen de protonen in dat gebied de energie op en verandert de richting van het magnetisch veldje van de protonen naar loodrecht op het magnetische veld. Als na een tijdje de energie van de radiofrequentiepuls op is, vallen de protonen weer terug in de richting van het magnetische veld. Deze verandering van de richting van de lading zendt een signaal uit en wordt door de MRI opgevangen en omgezet in een anatomisch plaatje.

Verschillende weefsels hebben verschillende samenstelling en daardoor is er een verschil in de tijd dat de waterstofprotonen terugvallen in de situatie van vóór de RF-puls. En geven ze een ander soort 'kleur' op de uiteindelijke afbeelding.

Hierna volgt een meer gedetailleerde beschrijving van dit proces (aangeduid met een waarschuwing). Dit is over te slaan als het je iets te technisch wordt.