## 2. Het rendement

Kijk naar de onderstaande afbeelding. Hier worden twee apparaten met elkaar vergeleken: een gloeilamp en een spaarlamp. Deze lampen geven evenveel licht. Je ziet wel dat de spaarlamp een kleiner vermogen heeft (aantal W) dan de gloeilamp.
De spaarlamp is beter in gebruik, omdat de gloeilamp een hoger vermogen heeft, maar 95% van zijn energie verliest aan warmte, terwijl je een lamp juist gebruikt voor licht!

Een gloeilamp zet maar 5% van de elektrische energie om in licht; de rest wordt omgezet in warmte. Je zegt dan dat een gloeilamp een rendement heeft van 5%. Een spaarlamp doet het beter: deze zet 25% van de elektrische energie om in licht, deze heeft dus een rendement van 25%.
Het rendement berekenen
Je kunt het rendement van een apparaat berekenen met de volgende formule:

Enut is de hoeveelheid energie die nuttig gebruikt wordt. Bij een lamp is dat de hoeveelheid energie die wordt omgezet in licht. Etot is de hoeveelheid energie die in totaal is toegevoerd. Bij een lamp is dat de opgenomen elektrische energie.