## Verwerking 2 - bepaling via coordinaten-transformatie

- Maak een nieuwe tabel. Zet in de ene kolom t² en in de andere 2s. Vul beide kolommen met de waarden van t en s uit de metingen - maar nu met t² en met 2s.
- Maak een nieuwe diagram. Zet horizontaal t² uit tegen verticaal 2s en teken een rechte lijn door deze punten.

Tip: zorg er bij het tekenen voor dat je evenveel punten boven als onder de lijn hebt, dan heb je een mooi gemiddelde.

- (Je grafiek kun je straks onderaan deze bladzijde controleren)

- Bereken g aan de hand van de rico.

Deze zou in de buurt moeten zijn van de 9,8 m/s² - maar kan soms tot wel 0,5 afwijken.

- Als dit zo is, probeer dan te bedenken waar het aan ligt, bijv.:
  - metingen teveel afgerond
  - foutjes in de berekening
  - foutjes in de grafiek

Controleer hier je grafiek