## Vertraging

Foutvrije communicatie kost snelheid en levert vertraging op
Dankzij deze technieken is het mogelijk om een reeks bits door ieder kanaal foutvrij over te sturen.
Dit gaat echter wel ten koste van de snelheid.
Doordat er extra bits nodig zijn voor foutdetectie en -correctie, kunnen er minder databits per seconde overgestuurd worden. Ook neemt de vertraging toe.
Er is tijd nodig voor het herhaald overzenden of voor de codering en de decodering met eventuele foutcorrectie.
Niet voor alle vormen van communicatie is het nodig dat alle bits onverstoord bij de ontvanger aankomen.
In het geval van telefonie bijvoorbeeld is een verstoring niet fataal.
Op grond van de context kunnen mensen vaak nog wel verstaan wat er gezegd wordt en als het tijdelijk (door een burstfout) echt onverstaanbaar wordt, dan is dit voor de betrokkenen eenvoudig te detecteren en te herstellen.
Daarentegen is telefonie wel erg gevoelig voor een toename van de vertraging.
Het is daarom vaak handiger om bij telefonie fouten in enige mate toe te staan, wat resulteert in een kleinere vertraging en gemiddeld een betere kwaliteit.