## IP-adres

Hoe komt een computer aan een IP-adres
Voor de goede werking van het IP-protocol moet een computer in het internet een adres hebben dat aan twee eisen voldoet.

- Het netwerkdeel moet overeenstemmen met het IP-adres van het lokale netwerk.;
- Het computer- of hostdeel moet uniek zijn in het lokale netwerk.

In veel netwerken krijgt een computer een IP-adres door een verzoek aan een DHCP-server.
Een dergelijke server is meestal ingebouwd in de router die als gateway voor het netwerk fungeert.
Deze DHCP-server kan de betreffende computer een vast adres toewijzen, op basis van een lokale tabel in de server of een adres dat op dat moment vrij is in het lokale netwerk: een dynamisch adres.

Een MAC-adres (Media Access Control) is een uniek identificatienummer dat aan een apparaat in een ethernetnetwerk is toegekend. Het wordt ook wel het hardware-adres genoemd. Het zorgt ervoor dat apparaten in een ethernetnetwerk met elkaar kunnen communiceren. Vrijwel ieder netwerkapparaat heeft een vast, door de fabrikant bepaald MAC-adres. MAC-adressen zijn alleen lokaal relevant, zodra een pakket een router passeert verandert zowel het bron- als bestemmings-MAC-adres.

In het geval van IPv6 kan een computer zelf een uniek hostadres bepalen, door voor het hostdeel het eigen MAC-adres in te vullen. In dat geval is DHCP overbodig.