## ★ Aan de slag 82

In deze opdracht werken we weer met Filius. In deze opdracht gaan we een Domain Name Server (DNS) gebruiken.
Net als in opdracht 76 zitten de host computers in het eerste netwerk en de server en nu ook de Domain Name Server in het andere netwerk.

a Bouw het onderstaande netwerk na:

- De router heeft 2 NIC’s (netwerkkaarten) nodig om een verbinden te maken met beiden netwerken.
  De eerste NIC krijgt IP-adres 192.168.1.10, de tweede NIC krijgt adres 192.168.2.10
  Het netmask is 255.255.255.0
- Plaats in het tweede netwerk een Domain Name Server met IP-adres 192.168.2.2 Denk ook aan de gateway.

- De host computers bevinden zich in het eerste netwerk. Geef alle computers een correct IP-adres en vul de gateway en de Domain Name Server in.
- De webserver krijgt IP-adres 192.168.2.1. Denk daar ook aan de gateway en Domain Name Server.
- Start vervolgens de simulatie.

2. Waarom moet je het IP-adres van de Domain Name Server weten. Is het niet voldoende om de domeinnaam daarvan te gebruiken?

3. Installeer op elke host een webbrowser

4. Installeer op de Server Enigma een webserver en start de webserver op.

5. Installeer op de Domain Name Server een DNS Server

6. Dubbelklik op het icoon DNS Server.
   Vul het onderstaande schema in en klik op Add

7. Klik op Start om de DNS Server te activeren.

8. Test het netwerk:

- Klik op de webbrowser van een van de hosts.
- Vul als url http://www.enigma.nl in.
- Klik op Start.