## Mobiel internet

Het is al enige tijd mogelijk om via mobiele telefonie een internetverbinding te krijgen.
De eerste wereldwijd genormeerde standaard voor digitale telefonie was GSM, waardoor het mogelijk werd om dezelfde telefoon en simkaart over de hele wereld te gebruiken.
De huidige standaard (4G) biedt aanzienlijk hogere snelheden voor internetverkeer (100 Mb/s), waar de huidige smartphones met uitgebreide internetvoorzieningen dankbaar gebruik van maken.

Voor de nabije toekomst is het 5G-netwerk aangekondigd, dat snelheden van 1 Gb/s mogelijk moet maken.
Daarmee worden toepassingen als het zelfsturende auto’s, de slimme stad, het internet of things mogelijk.

Als basisprotocol van de verbinding wordt het IP-protocol genomen en ook de originele toepassing, telefonie, vindt over dit IP-protocol plaats.
Deze overgang betekent een vereenvoudiging op veel plaatsen in het netwerk en daarmee een reductie van de kosten van de aanbieder.
Het betekent ook dat de mobiele telefoon daarmee een steeds volwaardiger positie in het internet inneemt.
Het gebruik van IPv6 wordt daarmee ook noodzakelijk, gezien de grote aantallen mobiele telefoons in de wereld.

De onderstaande tabel geeft de ontwikkelingen van mobiel internet weer:

versie | snelheid
2G GSM | 9,6 kbit/s
2.5G GPRS | 52 kbit/s (EDGE: 384 kbit/s)
3G UMTS | 384 kbit/s
3.5G HSDPA | 14 Mbit/s
4G LTE | 100 – 1000 Mbit/s
5G | 1 Gbit/s