## Wifi

Voor draadloze verbindingen in een lokaal netwerk is WiFi de meest gebruikte technologie.
WiFi is een draadloze variant van Ethernet en maakt gebruik van dezelfde principes, zoals pakketcommunicatie en het voorkomen van botsingen (collisions).
Een verschil met Ethernet is dat het niet mogelijk is om botsingen te detecteren.
Dit lijkt inherent aan het gebruik van radiotechnologie, waarbij er een zeer groot verschil in signaalsterkte is tussen de zender en de ontvanger.
Daardoor kan een zender niet eenvoudig concluderen dat zijn signaal door een andere zender verstoord wordt.
Een ander verschil met Ethernet is dat, typisch voor een radioverbinding, de kans op verstoring veel groter is.
Dit geldt zowel voor normale bitfouten als voor "burst errors".
Een gevolg is dat de kans dat een pakket ongeschonden aankomt relatief klein is.
Om deze reden maakt WiFi in de fysieke laag gebruik van aankomstbevestiging en het herzenden van pakketten.
Overigens kan hiermee nog van alles misgaan.
WiFi doet zich aan de hogere lagen voor als een best-effort pakketcommunicatie, te vergelijken met Ethernet.

De magnetron werkt in de 2.4 GHz band omdat golven in deze frequentie het best door water geabsorbeerd worden. Deze band is dan minder goed bruikbaar voor communicatie. Dat is waarschijnlijk de reden dat deze band vrij te gebruiken is. Eén van de gevolgen van het gebruik van 2.4 GHz voor WiFi (en Bluetooth) is dat de signalen verstoord kunnen worden door water, ook als dit zich bevindt in planten, dieren of mensen.