## Internet via de tv-kabel: DOCSIS

De tv-kabel is indertijd aangelegd voor de distributie van tv- en radiosignalen, vooral naar woonhuizen.
Omdat alle aangesloten woningen hetzelfde tv-signaal nodig hebben, kan er gebruik gemaakt worden van een gemeenschappelijke kabel waarop meerdere woningen aangesloten zijn.
Om deze tv-kabel geschikt te maken voor internet zijn er verschillende voorzieningen getroffen.
In de eerste plaats is de kabel geschikt gemaakt voor signalen in beide richtingen, waar deze voorheen alleen geschikt was voor signalen van de centrale distributie naar de aangesloten woningen.
Daarnaast is de kabel is segmenten verdeeld waardoor het aantal woningen met een gemeenschappelijke kabel en daarmee een gemeenschappelijk signaal beperkt is.
Tenslotte moet aan weerszijden van de kabel, zowel in het centrale distributiepunten als in de aangesloten woningen, een modem geïnstalleerd worden om de digitale internetsignalen over de kabel te transporteren.
Een dergelijk kabelmodem voldoet aan de zogenaamde DOCSIS standaard.
Ook hier zie je weer een ontwikkeling in de richting van steeds snellere communicatie:

DOCSIS versie | jaar van specificatie | snelheid
1.x | 1997 | 40 Mbit/s (down), 10 Mbit/s (up)
2.0 | 2001 | 40 Mbit/s (down), 30 Mbit/s (up)
3.0 (IPv6 support) | 2006 | 1,2 Gbit/s (down), 200 Mbit/s (up)
3.1 | 2013 | 10 Gbit/s (down), 2 Gbit/s (up)
3.1 Full Duplex | 2017 | 10 Gbit/s (down en up)

Een voordeel van de kabelverbinding is dat deze een grote capaciteit heeft.
Voor het distribueren van analoge tv-signalen is een grote bandbreedte nodig.
Een nadeel is dat deze capaciteit gedeeld moet worden met alle woningen die op hetzelfde kabelsegment aangesloten zijn.
De beschikbare capaciteit hangt dan ook af van het internetgebruik van de buren.