## Het gelaagde IP-model

Het eindresultaat is een gelaagd systeem, waarbij, afgezien van de fysieke laag, de onderste laag gevormd wordt door de internetlaag, met best-effort IP-pakketcommunicatie, daarop de transportlaag, met UDP-datagrammen en TCP-segmenten en daarboven de toepassingslaag.
Deze laatste is meestal niet in pakketten georganiseerd.
Een e-mail bericht bestaat voor TCP uit een stroom data, die op TCP-niveau in segmenten verdeeld wordt.
Deze stapeling van lagen vinden we terug als een nesting van pakketten.
Een TCP-segment is bevat in een IP-pakket, dat weer bevat is in een bijvoorbeeld een Ethernetpakket (ofwel frame).
Voor de behandeling op een bepaalde laag bestaan de bovenliggende lagen uit "data", die zonder verdere interpretatie getransporteerd worden.
Alleen de (header) informatie uit de laag zelf, en soms van de direct onderliggende laag, wordt gebruikt voor de behandeling op die laag.