## Domotica: protocollen - Z-wave

Z-Wave is een geavanceerder domoticaprotocol, dat volledig draadloos werkt. Het werkt op 868 MHz. Belangrijke voordelen ten opzichte van X10 zijn dat Z-Wave ondersteuning biedt voor encryptie, bidirectionele communicatie en routing.
Een Z-Wave netwerk bestaat uit:

- Het basisstation (controller/gateway) regelt alle communicatie tussen de verschillende onderdelen van het netwerk. Daarnaast verzorgt het de communicatie van en naar smartphone, tablet of computer.
- Nodes zijn de componenten (zoals schakelaars en sensoren), die als onderdeel van het Z-Wave netwerk zijn toegevoegd op het basisstation. Het basisstation kan commando’s ontvangen van en versturen naar elke node.

Z-Wave is gebaseerd op een mesh-netwerk technologie. Dit betekent dat het signaal via andere nodes herhaald wordt totdat het bij de uiteindelijke node is gearriveerd. Alleen nodes/apparaten die op netspanning zijn aangesloten, kunnen signalen doorgeven. Nodes op batterijen nemen geen deel aan het mesh-netwerk, omdat ze in een slaapstand gaan om de batterij te sparen.
Het netwerk bepaalt zelf de handigste route. Mocht er ergens een blokkade zijn, dan proberen de modules een andere communicatieroute te vinden. De nieuwste variant van Z-Wave is Z-Wave Plus. Z-Wave Plus-producten hebben een beter bereik en een lager energieverbruik.