## Domotica: protocollen - X10 RF

Het X10-protocol is al wat verouderd. Daardoor kent het een aantal nadelen:

- Het systeem is gevoelig voor storingen en ruis van andere apparaten op het lichtnet.
- Het is een unidirectioneel protocol. Er is geen terugkoppeling na het schakelen van een component. De ontvanger stuurt geen bericht terug dat het signaal ontvangen is. Als er zich een storing in de communicatie heeft voorgedaan, wordt er niet opnieuw een bericht naar de ontvanger gestuurd worden.
- De communicatie verloopt vrij traag.

Naast X10 powerline (communicatie over het lichtnet) is er ook een draadloze variant ontwikkeld (X10 RF: radio frequency). Het draadloze protocol werkt op een frequentie van 433 MHz. Protocollen van populaire budgetsystemen als KlikAanKlikUit en HomeWizard zijn gebaseerd op X10 RF.

Mocht je zelf aan de slag willen dan is er op het internet voldoende informatie te vinden hoe je een Arduino als controller kunt inzetten om X10-modules te besturen.