## Inleiding

In de praktijk kom je geen losse poorten tegen, maar zijn ze geintegreerd in een chip. Chips of IC's (geintegreerde circuits) bestaan uit een stukje silicium waarop enkele poorten zijn aangebracht. Ze worden gemonteerd in een plastic of keramische behuizing. Langs de rand bevinden zich rijen pinnen, waarmee de chip wordt bevestigd op een printkaart.
Ga over de verschillende poorten heen voor een toelichting.

Chips worden in vier klassen ingedeeld:

SSI-chips (Small Scale Integrated): | 1 tot 10 poorten
MSI-chips (Medium Scale Integrated): | 10 tot 100 poorten
LSI-chips (Large Scale Integrated): | 100 tot 100.000 poorten
VLSI-chips (Very Large Scale Integrated): | meer dan 100.000 poorten

We gaan het ontwerp van twee relatief eenvoudige chips bekijken:
de vergelijker uit het voorbeeld en de opteller.