## Destillatie van aardolie

Plastic is een kunststof en bestaat uit hele grote moleculen. De belangrijkste grondstof van plastic is aardolie. Aardolie is net als steenkool en aardgas een fossiele brandstof. Aardolie is een mengsel van allerlei koolwaterstoffen. Koolwaterstoffen zijn stoffen die uit koolstof- en waterstofatomen bestaan. Wanneer je aan aardolie denkt, denk je waarschijnlijk aan benzine of diesel, maar aardolie kan voor veel meer doeleinden gebruikt worden.

Bekijk onderstaande video over aardolie.

Bron: www.Bandicam.com

Vragen bij de video:
Ruwe aardolie wordt verhit tot 360ºC en daarna in een speciale destillatietoren gebracht.

1. Welk verschil in stofeigenschap wordt gebruikt bij de scheidingsmethode destilleren?
2. Benoem 3 verschillen tussen destilleren zoals je aan het begin van het jaar hebt geleerd en deze bijzondere vorm van destilleren.
3. Wat valt je op wanneer je kijkt naar de verschillende producten die uit de destillatietoren komen?

Destillatie van aardolie.

De ruwe olie wordt onder druk en bij hoge temperatuur in de destillatietoren gebracht. Omdat ruwe olie een mengsel is van heel veel verschillende koolwaterstoffen is het niet mogelijk om alle stoffen zuiver uit de destillatietoren te krijgen. Op verschillende hoogtes in de destillatietoren worden mengsels van stoffen met een vergelijkbaar kookpunt, fracties genoemd, afgetapt. Daarom heet deze vorm van destilleren, gefractioneerde destillatie.

Stoffen met een hoog kookpunt, zullen het eerst condenseren en komen onderin de destillatietoren terecht. Stoffen met een laag kookpunt zullen als damp omhoog gaan in de destillatietoren, totdat ze op een hoogte komen waar de temperatuur is gedaald tot het kookpunt van die stof. Deze stof zal daar condenseren en afgetapt worden. De stoffen met het laagste kookpunt zullen als gas helemaal bovenin de toren worden afgetapt.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardolieraffinage

Elke stof in de ruwe olie heeft zijn eigen kookpunt. Hieronder staat een tabel met van elke fractie de kookpunten en het aantal koolstofatomen in de moleculen van de stof.
Het valt op dat stoffen met kleinere moleculen een veel lager kookpunt hebben dan stoffen met grote moleculen. Dat heeft te maken met de binding tussen de moleculen, de molecuulbinding ofwel vanderwaalsbinding. Tijdens het koken wordt deze binding verbroken. Hoe sterker de binding tussen de moleculen is, hoe meer energie er nodig is om deze binding te verbreken, dit zorgt voor een hoger kookpunt.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardolieraffinage

#### Verwerkingsopdrachten destillatie

Maak nu de verwerkingsopdrachten bij dit onderdeel.

Verwerkingsopdrachten Destillatie aardolie