## Grondwater

Oorsprong grondwater (Lenntech)

## Definities betreffende grondwater

Grondwater is water dat voorkomt in porieën en scheuren in rotsformaties en sedimenten in de aardkorst. Het is afkomstig van regenwater of sneeuw. Het loopt vertikaal door de bodem richting grondwater reservoirs, van waaruit het langzaam terugstroomt naar meren, zeeën of oceanen. Het wordt aangevuld van bovenaf door oppervlaktewater of neerslag dat in de bodem infitreert.
Het grondwaterpeil is de bovenste laag grondwater die atmosferische druk ondervindt onder het oppervlak van de verzadigde zone. Het grondwaterpeil kan per gebied behoorlijk verschillen.

Grondwater bevindt zich meestal in aquifers. Dit zijn ondergrondse bodemlagen die verzadigd zijn met water. Waterputten halen water uit deze aquifers.
Op basis van fysische eigenschappen kunnen aquifers worden verdeeld in 2 soorten. Wanneer de verzadigde zone zich bevindt tussen lagen ondoorlaatbaar materiaal en het grondwater zich daardoor vrijwel niet kan verplaatsen, heet dat een begrensde aquifer. Wanneer zich direct boven de aquifer geen ondoorlaatbare laag bevindt is het een onbegrensde aquifer. Voor een onbegrensde aquifer geldt dat de bovenste laag van de verzadigde zone het grondwaterpeil bepaalt.
Een aquifer kan meestal een economisch verantwoorde hoeveelheid water aanleveren in een waterput of waterbron. Een regio waarin door lage hydraulische druk geen economisch verantwoorde hoeveelheid water kan worden onttrokken vanuit de aquifers heet een aquitard.
Read more: https://www.lenntech.nl/grondwater/definities.htm#ixzz4yaUWmQfo

Oorsprong Het meeste grondwater is afkomstig van neerslag in de vorm van regen of sneeuw. Water uit neerslag kan alleen infiltreren in de grond als het niet verloren gaat door evaporatie, transpiratie of run-off naar oppervlaktewater. De eerste hoeveelheden neerslag water op droge bodems worden vastgehouden aan de oppervlakte in micro poriën van bodemdeeltjes, in het bodemmengsel. Bij een gemiddeld niveau omringen waterlagen de bodemdeeltjes, maar er is nog steeds lucht aanwezig in poriën. Dit deel van de bodem wordt wel de onverzadigde zone of aeratie zone genoemd. Dieper in de bodem is meer water aanwezig, waardoor alle poriën worden gevuld met water tot het verzadigingsniveau. Het water dat aanwezig is in de verzadigde zone is het grondwater. De bovenste laag van deze verzadigde zone is het grondwaterpeil [3]. Het type aquifer en ondergrondse circulatie wordt bepaald door de poreusiteit en structuur van de bodem. Grondwater wordt gecirculeerd en kan worden opgeslagen in alle bodemlagen. Dit is met name het geval in poreuze bodem, zoals zandgronden, zandsteen gronden en alluvium. Het water circuleert en wordt opgeslagen in barsten en scheuren in compacte rotsformaties die ondoorlaatbaar zijn, zoals vulkanisch en metamorfisch steen. Door localisatie en verspreiding van barsten verplaatst water zich ook in rotsformaties en vindt circulatie plaats. Kalksteen kan bijvoorbeeld veel water circuleren. Hoeveelheden Ongeveer 3% van de totale hoeveelheid water op aarde is zoet water. Hiervan is 95% grondwater en 3,5% oppervlaktewater. De overige 1,5% is bodemvocht. Van al het zoete water op aarde is slechts 0,36% beschikbaar voor menselijke consumptie (Leopold, 1974). Grondwater is een belangrijke bron van watervoorziening. Het is bijvoorbeeld 53% van de watervoorziening van de Verenigde Staten (VS). Grondwater wordt behalve als drinkwater ook gebruikt voor landbouw- en industrie doeleinden. De menslijke onttrekking van water uit ondergrondse bronnen gaat sneller dan de aanvulling ervan. Hoewel veel aquifers aanwezig zijn, is er geen ongelimiteerde hoeveelheid grondwater. Het grondwaterpeil in veel gebieden neemt nu al behoorlijk af. Het water in sommige aquifers is vele honderden jaren oud en ligt onder de droogste plaatsen op aarde. Mensen onttrekken al lange tijd water uit ondergrondse bronnen, maar in de afgelopen eeuw is het gebruik van water zodanig toegenomen dat de onttrekkingssnelheid te ver toegenomen is. In sommige kustgebieden is zoveel grondwater onttrokken dat zout water in de aquifers spoelt. Daardoor wordt water in drinkwaterputten zouter en onbruikbaar.

Read more: https://www.lenntech.nl/grondwater/oorsprong-hoeveelheden.htm#ixzz4yaTOrcYx