## Werkwijze

Vul alle maatkolven aan met milliQ water!!!

Monstervoorbewerking

1. Doe een kleine hoeveelheid premix in een vijzel en maal het tot het een egaal fijn poeder is.
2. Weeg 100 mg gemalen premix af in een maatbeker van 150 ml.
3. Zet het bekerglas in de zuurkast en voeg met een maatcylinder 10 ml salpeterzuur en 30 ml zoutzuur toe.
4. Los de premix voor 15 minuten op m.b.v. een magneetroerder en laat de gele dampen volledig verdampen.
5. Breng de monsteroplossing over in een maatkolf van 100 ml met behulp van een trechter en filterpapier van 180 μm. Vergeet het filterpapier niet van te voren vochtig te maken en spoel het bekerglas en filterpapier 3 keer na met MilliQ water.

Standaarden

1. Weeg ca. 2097 mg magnesiumchloridehexahydraat in en breng dit over in een maatkolf van 250 ml.
2. Hieruit wordt een magnesiumstock gemaakt door 1 ml in een maatkolf van 10 ml te pipetteren.
3. Weeg ca. 1757 mg Mohrs zout in en breng dit over in een maatkolf van 250 ml.
4. Hieruit wordt een ijzerstock gemaakt door 1 ml in een maatkolf van 10 ml te pipetteren.
5. Neem 6 maatkolven van 100 ml.
6. Pipetteer volgens het volgende schema:

| C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5
IJzerstock | 0 ml | 2 ml | 4 ml | 6 ml | 8 ml | 10 ml
Magnesiumstock | 0 ml | 1 ml | 2 ml | 3 ml | 4 ml | 5 ml

Monster

Voer de volgende stappen in duplo uit!!!

1. Pak 2 maatkolven van 10 ml, een voor ijzer en een voor magnesium.
2. Pipetteer 1 ml monster in een 10 ml kolf voor ijzer.
3. Pipetteer 0,5 ml monster in een 10 ml kolf voor magnesium.

Controlemonster

1. Pipetteer 0,3 ml magnesium AAS standaard in een maatkolf van 10 ml.
2. Pipetteer 0,2 ml ijzer AAS standaard in dezelfde 10 ml maatkolf, dit is het controlemonster.

Voer de volgende stappen in duplo uit!!!

1. Pak 2 maatkolven van 10 ml, een voor ijzer en een voor magnesium.
2. Pipetteer 1 ml monster in een 10 ml kolf voor ijzer.
3. Pipetteer 0,5 ml monster in een 10 ml kolf voor magnesium.

Gebruik AAS

Noteer naast de resultaten de standaarddeviatie die de AAS aangeeft!!!

1. Voordat de AAS aanstaat, zorg ervoor dat de afzuiging aanstaat (draai de knop naast de groene knop) en de gastoevoer open staat (gele draaiventiel naar links draaien). kijk van te voren of de manometers van gas en perslucht aangeven dat er druk is.
2. Zet de AAS en daarna de PC aan. Als de PC vastloopt kan deze met de aan/uit knop opnieuw opgestart worden.
3. Dubbelklik op het programma AAnalyst100 en zoek de methode voor het element dat gemeten moet worden op. (File links bovenin → open → method)
4. Open “results”, “flame” en “manual”.
5. Zet de vlam aan.
6. Controleer de aanzuigsnelheid door het slangetje in een buisje met milliQ te houden. Deze zou meer dan 3 ml/min moeten zijn.
7. Om blanco te stellen klik op “analyse blank”, er verschijnt een venster die uitlegt welke standaard het apparaat eerst wil meten en welke daarna. Volg de instructies van het apparaat. (voor de blanco wordt alleen milliQ gebruikt!)
8. Voer de metingen één keer uit, het apparaat meet al in duplo. De monsters worden gemeten door op de knop “analyse sample” te klikken.