## 3D printen

Benodigdheden tekenen.

- 3D programma Solid Works
- Cura software
- Builder 3D printer

Voordat we kunnen printen moeten we nog een aantal stappen doorlopen. Als eerste moeten we de 3D tekening omzetten naar een .stl file. Deze is weer geschikt voor de slicer software die hier weer een g-code van maakt. De g-code wordt dan naar de printer gestuurd die deze kan inlezen.

Als je klaar bent met je 3D tekening sla je deze standaard op als "PART". Naast deze bestand moet je de 3D bestand ook opslaan als een .stl bestand. Klik op het pijltje naast het icoontje van de diskette. En kies "Save As".

Je ziet dan de volgend pop-up scherm met de keuze van bestandsnaam en opslaan als. Klik weer op het pijltje naast opslaan als.

Op het moment dat je daarop klikt krijg je weer een pop-up scherm waar je de bestandstype kunt aangeven. Kies hier het .stl bestand.

Je hebt je tekening opgeslagen als een .stl bestand. Die je weer aan je slicer software kunt aanbieden die het omzet naar een g-code voor de 3D printer.

Bekijk het filmpje vanaf 6:15minuten. Hier wordt uitgelegd hoe het programma Cura werkt.

Heb je een g-code stuur deze dan door naar de docent die er dan voor zorgt dat jouw product wordt uitgeprint.

Terwijl de printer bezig is kan je alvast door met de volgende opdrachten.