## Part 4 en 5

De staaf en draadeind moeten op maat worden gezaagd. De staaf kan je inklemmen en zagen.

De draadeind moet eerst geborgd worden door twee moeren waarlangs je dan kunt zagen. Die twee moeren M8 heb je later nogmaals nodig.

Heb je beide onderdelen gezaagd dan gaan we weer naar de draaibank om deze verder te bewerken. We beginnen met part 4.

Part 4 gaan we inklemmen en we draaien aan beide einde een facet van 1x450. Met de snijraam snijden we hier het draad op. Zorg dat de toerental van de draaibank zo laag mogelijk staat.

Daarna gaan we verder met Part 5. Aan een kant moet deze afgevlakt worden en komt er een gat in. Het gat is bedoelt op part 6 in te schroeven. Met welk boor moet ik het gat dan voorboren?

Na het boren kan je met de machine tap een gat M4 tappen.