## De samengestelde beugel

Nu Part 13 en 14 klaar zijn gaan we deze als laatste puntlassen. Zorg dat part 13 aan de binnenkant zit en part 14 aan de buitenkant. Met een griptang zet je beide delen vast . Met een blokhaak controleren of alles haaks staat.

Aan de zijkant van de puntlasapparaat is een instructievel hoe je het apparaat moet instellen. Volg deze. Zorg dat je de juiste PBM gebruikt. Na het lassen is het product heet. Let daar op.

Heb je gelast dan ga je als eerst jezelf beoordelen en dan laat je de docent je beoordelen.