## Part 13 Beugel 1.1

Bestudeer de onderstaande video's voordat je begint. Na het bekijken van de filmpjes beantwoord dan de bij behorende vragen.

De vingerzetbank

De puntlasmachine

Als we het materiaal krijgen moeten we controleren of de maten kloppen en het plaatje haaks is. Met een zoet vijl gaan we de randen alvast afwerken.

Met de hoogteschuifmaat nemen we alle maten over van de tekening part 13. Wat gaan we nu als eerst doen? Gaten boren of knippen?

Als eerst gaan we de gaten boren. Eerst alles centerponsen en dan boren. Gebruik een platenklem en een plaatboor.

Boor de gaten en ontbraam ze.
Na het boren gaan we met de hoekknipschaar de overtollige plaat materiaal wegknippen. Als laatste weer met een zoet vijl alles nalopen.

Met de vingerzetbank zetten we 2 hoeken van 900. Begin met de smalle korte kant en zet dan de andere kant om. Meet met de blokhaak na.