## Part 8 Buis 15mm

De bocht

Je hebt een buis van 500mm. Daar ga je eerst een bocht in buigen. De vertikale afstand komt op een lengte van 160mm. Meet de terugtelmaat van je buigijzer op?

Welke afstand moet je nu aftekenen op je buis? Na het buigen moet je controleren of je bocht wel haaks is.

Je meet ook of je de juiste afstand hebt. echter meet je niet tot het hart van de buis maar tot het einde. Leg de buis met de lange zijde tegen een muur. En meet de korte zijde dit zou niet 160 zijn, maar 160+7,5=167,5mm. De 7,5mm is de halve diameter van een buis van 15 mm.

De mof

De mof komt op een hoogte van 400-240 = 180mm. Ook hierbij moet ik weer rekening houden met de hartmaten. Leg nu de buis met de korte zijde tegen een muur en meet 180+7,5=187,5mm.

Na het aftekenen kunnen we de buis hier doorsnijden met de pijpensnijder. Na het snijden ook even ontbramen.

Is het ontbraamd dan gaan we de mof en de buis even opschuren met schuurlinnen. Beide delen insmeren met flux. En houdt de vlam om de mof en maak met een heen en weer gaande beweging om de mof en de buis te verwarmen.

Is het warm genoeg haal de vlam weg en voeg dan wat tin toe. Zorg dat dit niet te veel is. Is de buis afgekoeld maak hem dan schoon.

Om de buis in zijn geheel af te krijgen moeten we ook nog part 9 de moer in de buis solderen. Met een boutje kan je de moer goed positioneren. Vergeet ook hier niet alles te schuren, flux in te smeren en dan weer te solderen.

Is de buis afgekoeld dan moeten we de lange gedeelte nog afsnijden op een lengte van
400 +7,5=407,5mm. Je koperbuis part 8 is dan klaar.