## De samengestelde staander

Om de staander compleet te krijgen moet we alleen nog de knelkoppelingen erop zetten. Dit zijn part 12 aan de onderkant en part 10 aan de korte zijde.

Part 12 kunnen we pas plaatsen als we de beugel afhebben. Dus daar moet je mee wachten.
Part 10 kunnen we wel plaatsen. Zie daarvoor de werktekening.

Door part 10 met de houder te plaatsen kan je de houder lichtjes schuin zetten. Met de watervast stift markeer je op de knelfitting de stand. Deze kan je later met de moersleutels vastdraaien.

haal de houder er weer van af en beoordeel de staander.