## Part 14 Beugel 1.2

Part 14 is net als part 13 een staalplaat op maat geknipt. Ook hierbij neem je de maten van de tekening over.

Als eerst gaan we met de plaatboor een gat boren van Ø25mm. Doe dit voorzichtig en zet alles goed vast. Na het boren knippen we middengedeelte weg met een knipschaar.

Met een ponsapparaat gaan we alle R10 ponsen. Als laatste weer met een zoetvijl de randen afwerken voordat je het gaat zetten op de zetbank.