## Part 10 knelkoppeling 1.2

Part 9 en 10 moeten op de draaibank gemaakt worden. Als je hier nog instructie voor wilt bestudeer dan onder tabblad De Houder onderdeel draaibank.

Span de eindkap in de draaibank op een drieklauw. Met de pinole (losse kop) kan je een gat boren. We gaan eerst met centerboor het center aangeven. Dan voorboren met een boor Ø7 en dan het gat boren met Ø15. Werk het gat af zodat er geen bramen meer zijn.